Załącznik nr 2 do Zaproszenia

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**„Dostawa samochodu osobowego dla Krajowej Informacji Skarbowej”**

**Samochód osobowy – 1 szt.**

Wypełniając zamieszczoną niżej tabelę, Wykonawca w kolumnie „Oferowane parametry”:

* w komórkach oznaczonych wpisem „\*” wpisuje parametry oferowanego samochodu osobowego,
* w komórkach oznaczonych wpisem „\*\*” zaznacza w sposób jednoznaczny (TAK lub NIE), czy oferowany przez niego samochód osobowy spełnia wymagany parametr.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oferowany samochód: ……………………………………………………...\* (marka, model, wersja wyposażenia) Jest fabrycznie nowy, nie był poddawany jakimkolwiek naprawom, został wyprodukowany w 2019 roku oraz spełnia polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1990) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin. | | |
| 1. Podstawowe (wymagane) minimalne parametry techniczne: | Oferowane parametry | |
| rok produkcji samochodu: 2019 | \*\* | TAK / NIE |
| liczba miejsc: 5 | \*\* | TAK / NIE |
| liczba drzwi: 5 | \*\* | TAK / NIE |
| typ nadwozia: kombi | \*\* | TAK / NIE |
| długość samochodu: 4765 mm | \* |  |
| szerokość bez lusterek: 1830 mm | \* |  |
| rozstaw osi: 2750 mm | \* |  |
| rodzaj paliwa: olej napędowy | \*\* | TAK / NIE |
| pojemność silnika: od 1950 do 2200 cm3 | \* |  |
| moc silnika: 150 KM | \* |  |
| skrzynia biegów: manualna  - 6 biegów + wsteczny | \*\* | TAK / NIE |
| rodzaj napędu: na koła przedniej osi | \*\* | TAK / NIE |
| gwarancja na silnik i podzespoły: 24 miesiące | \* |  |
| gwarancja na powłokę lakierniczą: 36 miesięcy | \* |  |
| gwarancja na perforację nadwozia: 72 miesiące | \* |  |
| lakier metalizowany | \*\* | TAK / NIE |
| kolor nadwozia: srebrny/szary/grafitowy | \* |  |
| tapicerka w ciemnej tonacji | \*\* | TAK / NIE |
| 2. Wymagane minimalne wyposażenie standardowe (zawarte w cenie) | | |
| ABS, ESP | \*\* | TAK / NIE |
| dwie poduszki gazowe (kierowcy i pasażera) | \*\* | TAK / NIE |
| dwie poduszki gazowe boczne I-go rzędu siedzeń | \*\* | TAK / NIE |
| kurtyny gazowe dla I-go i II-go rzędu siedzeń | \*\* | TAK / NIE |
| elektryczne sterowane szyby przednie i tylne | \*\* | TAK / NIE |
| lusterka boczne sterowane, podgrzewane  i składane elektrycznie | \*\* | TAK / NIE |
| wspomaganie układu kierowniczego | \*\* | TAK / NIE |
| kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | \*\* | TAK / NIE |
| kierownica pokryta skórą | \*\* | TAK / NIE |
| centralny zamek sterowany pilotem | \*\* | TAK / NIE |
| tempomat | \*\* | TAK / NIE |
| immobilizer fabryczny | \*\* | TAK / NIE |
| alarm fabryczny | \*\* | TAK / NIE |
| radio + głośniki | \*\* | TAK / NIE |
| klimatyzacja sterowana elektronicznie dwustrefowa lub trzystrefowa (wpisać właściwe) | \* |  |
| światła do jazdy dziennej (w technologii LED) | \*\* | TAK / NIE |
| Reflektory główne w technologii: ksenon/biksenon/LED (wpisać właściwe) | \* |  |
| Spryskiwacze reflektorów przednich | \*\* | TAK / NIE |
| felgi ze stopów lekkich (wpisać rozmiar) | \* |  |
| samochód wyposażony w opony letnie umożliwiające eksploatację z wykorzystaniem zamontowanych felg, rok produkcji: 2019 r., muszą być fabrycznie nowe i homologowane, indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej, w momencie wydania założone na felgi pojazdu (wpisać: producent, rozmiar, parametry) | \* |  |
| wycieraczka tylnej szyby | \*\* | TAK / NIE |
| koło zapasowe: pełnowymiarowe/dojazdowe | \* |  |
| czujniki parkowania przednie i tylne | \*\* | TAK / NIE |
| komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń | \*\* | TAK / NIE |
| mata lub dywanik z tworzywa sztucznego dla przestrzeni bagażowej | \*\* | TAK / NIE |
| 3. Dodatkowe minimalne wymagane wyposażenie | | |
| 4 szt. opon zimowych możliwych do eksploatacji z wykorzystaniem zamontowanych felg, rok produkcji: 2019 r., muszą być fabrycznie nowe i homologowane, indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej  (wpisać: producent, rozmiar, parametry) | \* |  |
| apteczka samochodowa z wkładem zgodnym z normą DIN 13164 | \*\* | TAK / NIE |
| trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ | \*\* | TAK / NIE |
| gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3 | \*\* | TAK / NIE |

…………….………............................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

………………………….., dnia …………..…. - 2019 r.